1) 명세서

【공법의 명칭】단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법{Fixing apparatus for heat insulating material, finishing material and constructing method for heat insulating using the same}

【기술분야】본 공법은 건축 시공방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 동절기 사용이 불가능한 석고본드를 사용하지 않고, 고정핀 및 프레임을 이용하여 마감재를 결합함으로써 동절기에도 기온과 무관하게 시공이 가능한 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 관한 것이다.

【공법의 배경이 되는 기술】일반적으로 건축물을 신축하거나 보수할 때 보온/단열/방음의 효과를 위하여 단열재와 석고보드 등의 마감재가 사용되는데, 상기 마감재를 견고하게 설치하기 위해 석고본드를 사용하는 습식 단열시공방법이 주로 사용되었다.

그러나 이러한 단열시공방법은 특히 기온이 급하강하는 동절기에 접착제가 경화되지 않아 시공이 불가능할 뿐만 아니라, 시공이 복잡하여 공사비용이 상승하는 문제점이 있었다.

2) 공법의 내용

【해결하고자 하는 과제】본 공법은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 석고본드를 사용하지 않고, 프레임을 이용하여 마감재를 더욱 용이하게 결합할 수 있는 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법을 제공함에 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】본 공법에 의한 단열재와 마감재의 고정장치는 단열재에 삽입되는 고정핀의 상측에 프레임이 결합되는 단열재와 마감재의 고정장치에 있어서, 상기 프레임에는 복수의 개방부가 구비되고, 복수의 고정핀은 프레임의 내측에 결합되되, 상기 개방부는 고정핀에 비해 길게 형성되어 고정핀의 좌․우측으로 형성된 투입공간으로 우레탄폼을 충진하여 단열재와 고정핀 및 프레임을 고정한 후, 상기 프레임의 상측에는 결합수단에 의해 마감재가 고정결합되는 것을 그 기술적 특징으로 한다.

또한, 본 공법에 의한 단열재와 마감재의 고정장치를 이용한 단열시공방법은 접착제 도포단계, 단열재 결합단계, 고정핀과 프레임 결합단계, 고정핀과 단열재 결합단계, 우레탄폼 충진단계, 마감재 결합단계를 순차적으로 거치며 시공되는 것을 그 기술적 특징으로 한다.

【공법의 효과】본 공법에 따른 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 의하면, 고정핀에 의하여 프레임의 결합이 더욱 용이하고, 프레임 및 결합수단을 이용한 건식공법에 의해 마감재를 결합하게 되므로 동절기에도 시공이 가능하며, 시공이 더욱 용이하고 신속히 진행되는 효과가 있다.

3) 도면의 간단한 설명

도 1은 본 공법의 단열시공방법을 순차적으로 나타낸 블록도,

도 2는 본 공법의 접착제 도포단계를 나타낸 단면도,

도 3은 본 공법의 단열재 결합단계를 나타낸 단면도,

도 4는 본 공법의 고정핀을 나타낸 사시도,

도 5는 본 공법에 의한 고정핀과 프레임의 결합과정을 나타낸 사시도,

도 6은 본 발명에 의한 고정핀과 프레임의 결합상태를 나타낸 단면도,

도 7은 본 공법의 고정핀과 단열재 결합단계를 나타낸 단면도,

도 8은 본 공법의 우레탄폼 충진단계를 나타낸 단면도,

도 9는 도 8의 우측면도,

도 10은 본 공법의 마감재 결합단계를 나타낸 단면도,

도 11은 도 10의 우측면도.

4) 공법을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 공법의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 통해 상세히 설명한다.

본 공법에 의한 단열재와 마감재의 고정장치을 이용한 단열시공방법은 도 1에서 도시한 바와 같이 접착제 도포단계(S10)와, 단열재 결합단계(S20)와, 고정핀과 프레임 결합단계(S30)와, 고정핀과 단열재 결합단계(S40)와, 우레탄폼 충진단계(S50)와, 마감재 결합단계(S60)를 순차적으로 거쳐 시공된다.

상기 접착제 도포단계(S10)에서는 도 2에서 도시한 바와 같이 벽체(10)에 상하, 좌우로 간격을 이루며, 본 발명의 일실시예로 초산비닐수지로 구성된 접착제(11)를 도포한다.

그리고 도 3의 단열재 결합단계(S20)에서는 벽체(10)에 도포된 접착제(11)의 상측에 경질의 단열재(20)를 밀착하여 결합한다.

상기 고정핀과 프레임 결합단계(S30)에서는 도 3 및 도 4에서 도시한 바와 같은 고정핀(30)과 프레임(40)을 서로 결합하게 된다.

이때, 상기 고정핀(30)은 상판(31)과 삽입부(34)로 이루어져 있으며, 상기 상판(31)은 상측이 프레임(40)의 저면에 밀착되고 하측은 단열재(20)에 저면이 밀착되며, 상기 삽입부(34)는 상판(31)을 통한 가압에 의해 단열재(20)에 삽입된다.

또한, 상기 상판(31)의 양측에는 프레임(40)과의 결합용이성을 위해 경사부(32)가 형성되어 있고, 상판의 저면에는 내구성을 강화할 수 있도록 복수의 보강부(33)가 형성되어 있으며, 상기 삽입부(34)의 끝단은 단열재(20)에 용이하게 삽입할 수 있도록 날카롭게 형성되어 있다.

상기 프레임(40)은 경량 철골을 대략 'M' 형상으로 절곡하여 형성하게 되며, 실제 현장에서도 위 프레임을 그 형상에 비추어 엠바(M Bar)라 호칭하게 되는데, 상기 엠바는 천장부재로 주로 사용되던 부품으로서, 본원 출원인이 상기 엠바를 응용하여 벽면 마감공사에 적용한 것이다.

상기 프레임(40)의 상측에는 간격을 이루며 슬롯(slot)으로 이루어진 복수의 개방부(41)가 형성되어 있으며, 프레임(40)의 하측에는 상방으로 절곡된 한 쌍의 결합부(42)가 간격을 이루며 형성되어 있다.

따라서 고정핀과 프레임 결합단계(S30)에서는 도 5 및 도 6에서 도시한 바와 같이 프레임(40)의 내측, 즉 한 쌍의 결합부(42) 사이에 복수의 고정핀(30)를 결합하여 슬라이딩에 의해 이동할 수 있도록 하여 간격을 조정하게 되며, 상기 복수의 고정핀(30)은 프레임(40)의 상측에 형성된 개방부(41)의 하측에 위치하게 된다. 이때, 상기 개방부(41)는 고정핀(30)에 비해 길게 형성되어 있으므로, 하부에 위치된 고정핀(30)의 좌․우측으로 우레탄폼을 주입할 수 있는 투입공간이 형성된다.

따라서, 상기 투입공간으로 우레탄폼(50)을 충진하여 단열재와 고정핀 및 프레임을 견고하게 고정하는 것이다.

또한, 상기 프레임(40)에 고정핀(30)을 결합하기 위해서는 2가지 방법을 사용할 수 있다.

첫번째, 프레임(40)의 결합부(42)를 고정핀(30)의 상판(31)에 밀착시킨 후 가압하면, 프레임(40)의 결합부(42)가 상판(31)에 양측에 형성된 경사부(32)의 경사면을 따라 벌어지면서, 고정핀(30)의 상판(31)이 프레임(40)의 내측으로 이동하고, 프레임(40)의 결합부(42)가 탄성력에 의해 복원되므로, 슬라이딩에 의해 고정핀(30)의 위치이동이 가능하면서도 프레임(40)으로부터의 고정핀(30) 이탈이 방지된다.

두번째, 프레임(40)을 측면에 개방된 부위를 통해 고정핀(30)의 상판(31)을 삽입하고, 원하는 위치로 이동하도록 고정핀(30)을 슬라이딩시킨다.

한편, 도 7은 고정핀과 단열재 결합단계(S40)를 나타낸 것인데, 단열재(20)의 외측에 프레임(40)이 결합된 고정핀(30)을 삽입부(34)를 이용하여 결합한다.

본 공법에서는 복수의 고정핀(30)이 결합된 프레임(40)을 단열재(20)의 외측에 가로 방향으로 설치하고, 상하로 간격을 이루며 복수의 프레임(40)을 설치하였으나, 이에 국한되는 것이 아니고 복수의 프레임(40)을 세로 방향으로 설치하여 좌우로 간격을 이루도록 설치할 수도 있다.

도 8의 우레탄폼 충진단계(S50)에서는 프레임(40)의 개방부(41)을 통해 우레탄폼(50)을 충진한다.

이때, 도 9에서 도시한 바와 같이 프레임(40)의 모든 개방부(41)에 우레탄폼(50)을 충진하여 경화되면, 단열재(20)와 고정핀(30) 및 프레임(40)이 보다 견고하게 밀착고정된다.

마지막으로 마감재 결합단계(S60)에서는 도 10에서 도시한 바와 같이 프레임(40)의 상측에 석고보드 또는 다양한 장식패널 등의 마감재(60)를 결합한다.

이때 상기 마감재(60)는 확대도에서 나타낸 바와 같이 복수의 결합수단(61)에 의해 프레임(40)에 견고히 결합 된다.

본 공법의 일 실시 예에서는 결합수단(61)으로 타카핀을 사용한 것을 도시하였으나, 이외에 나사못, 고정핀 등이 사용될 수 있음은 물론이다.

이러한 결합수단(61)은 도 11에서 도시한 바와 같이 개방부(41)의 사이에 복수가 결합 되는데, 마감재(60)와 프레임(40), 또는 마감재(60)와 고정핀(30)을 차례로 관통함으로써 프레임(40)의 상측에 마감재(60)를 견고히 고정한다.

이로써 석고본드를 이용하여 마감재(60)를 결합하던 습식공법을 고정핀(30), 프레임(40) 및 결합수단(61)을 이용한 건식공법으로 대체함으로써 동절기 시공이 가능하게 되고, 작업의 효율성이 향상되는 효과가 있다.

상기와 같은 본 공법은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

5) 부호의 설명

10 : 벽체                  11 : 접착제

20 : 단열재                30 : 고정핀

31 : 상판                  32 : 경사부

33 : 보강부                34 : 삽입부

40 : 프레임                41 : 개방부

42 : 결합부                50 : 우레탄폼

60 : 마감재                61 : 결합수단

6) 요약서

【요약】

본 공법은 석고본드를 사용하지 않고 프레임을 이용하여 마감재를 결합할 수 있는 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 관한 것이다.

종래의 단열시공방법은 기온이 급하강하는 동절기에 접착제가 경화되지 않아 시공이 불가능할 뿐만 아니라, 시공이 복잡하여 공사비용이 상승하는 문제점이 있는데, 이를 해결하기 위하여 본 발명은 상기 프레임에는 복수의 개방부가 구비되고, 복수의 고정핀은 프레임의 내측에 결합되되, 상기 개방부는 고정핀에 비해 길게 형성되어 고정핀의 좌․우측으로 형성된 투입공간으로 우레탄폼을 충진하여 단열재와 고정핀 및 프레임을 고정한 후, 상기 프레임의 상측에는 결합수단에 의해 마감재가 고정결합되는 것을 특징으로 하는 단열재와 마감재의 고정장치를 제안한다. 또한, 본 발명은 접착제 도포단계, 단열재 결합단계, 고정핀과 프레임 결합단계, 고정핀과 단열재 결합단계, 우레탄폼 충진단계, 마감재 결합단계를 순차적으로 거치며 시공되는 것을 그 기술적 특징으로 하는 단열재와 마감재의 고정장치를 이용한 단열시공방법을 제안한다.

따라서 본 공법은 고정핀에 의하여 프레임의 결합이 더욱 용이하고, 프레임 및 결합수단을 이용한 건식공법에 의해 마감재를 결합하게 되므로 동절기에도 시공이 가능하며, 시공이 더욱 용이하고 신속히 진행되는 효과가 있다.

도면

【도 1】

【도 2】

【도 3】

【도 4】

【도 5】

【도 6】

【도 7】

【도 8】

【도 9】

【도 10】

【도 11】