【명세서】

【발명의 명칭】

단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법{Fixing apparatus for heat insulating material, finishing material and constructing method for heat insulating using the same}

【기술분야】

본 발명은 건축용 단열재 및 마감재를 고정하는 장치 및 시공방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 석고본드를 사용하지 않고 프레임을 이용하여 마감재를 결합할 수 있는 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로 건축물을 신축하거나 보수할 때 보온/단열/방음의 효과를 위하여 단열재와 석고보드 등의 마감부재가 사용되는데, 상기 마감보드를 견고하게 설치하기 위해 석고본드를 사용하는 습식 단열시공방법이 주로 사용되었다.

그러나 이러한 단열시공방법은 특히 기온이 급하강하는 동절기에 접착제가 경화되지 않아 시공이 불가능하게 되고, 시공이 복잡하여 공사비용이 상승하는 문제점이 있었다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 석고본드를 사용하지 않고, 프레임을 이용하여 마감재를 더욱 용이하게 결합할 수 있는 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법을 제공함에 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치는 벽체에 결합되는 결합판의 중앙에는 수직으로 지지대가 형성되고, 상기 지지대의 선단에는 수나사부가 형성된 지지부재와; 상기 수나사부에 결합되는 암나사부가 지지판의 하측에 형성되고, 상기 지지판의 상측에는 상측돌출부가 형성되며, 상기 지지판과 상측돌출부의 사이에는 홈부가 형성된 고정부재와; 상기 홈부에 슬라이딩에 의해 결합되는 프레임을 포함하여 구성된 것을 그 기술적 특징으로 한다.

【발명의 효과】

본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 의하면, 지지부재 및 고정부재에 의하여 단열재 및 프레임의 결합이 용이하고,나사결합 방식이므로 마감부재의 수직/수평을 용이하게 조절할 수 있는 장점이 있다.

또한, 프레임 및 결합수단을 이용하여 마감재를 결합하게 되므므로 동절기에도 시공이 가능하게 되며, 시공이 더욱 용이하고 신속히 진행되는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 단열시공방법을 순차적으로 나타낸 블록도,

도 2는 지지부재 결합단계를 나타낸 단면도,

도 3은 본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치를 나타낸 분해 사시도,

도 4는 본 발명에 의한 고정장치의 결합상태를 나타낸 단면도,

도 5는 단열재 결합단계를 나타낸 단면도,

도 6은 고정부재 결합단계를 나타낸 단면도,

도 7은 프레임 결합단계를 나타낸 단면도,

도 8은 마감재 결합단계를 나타낸 단면도.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 통해 상세히 설명한다.

본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치를 이용한 단열시공방법은 도 1에서 도시한 바와 같이 지지부재 결합단계(S10)와, 단열재 결합단계(S20)와, 고정부재 결합단계(S30)와, 프레임 결합단계(S40)와, 마감재 결합단계(S50)를 순차적으로 거쳐 시공된다.

상기 지지부재 결합단계(S10)에서는 도 2에서 도시한 바와 같이 벽체(10)에 상하, 좌우로 일정한 간격을 이루며 복수의 지지부재(20)를 접착제에 의해 결합한다.

상기 지지부재(20)는 도 3 및 도 4에서 도시한 바와 같이 벽체(10)에 배면이 밀착하여 결합되는 결합판(21)이 형성되어 있는데, 상기 결합판(21)에는 접착제가 삽입되어 벽체(10)에 더욱 긴밀히 결합될 수 있도록 복수의 홀을 형성하는 것이 바람직하다.

상기 결합판(21)의 중앙에는 수직으로 지지대(22)가 형성되어 있으며, 상기 지지대(22)의 선단에는 종단이 뾰족하게 형성된 수나사부(23)가 형성되어 있다.

이때, 상기 수나사부(23)의 종단을 뾰족하게 형성하는 것은 수나사부(23)가 후술하는 단열재을 뚫고 설치되는 것을 감안한 것이다.

또한, 상기 수나사부(23)에는 고정부재(40)가 나사 결합되는데, 상기 고정부재(40)는 상기 결합판(21)과 수평하도록 지지판(41)이 형성되어 있으며, 상기 지지판(41)의 상측에는 상측돌출부(42)가 형성되어 있다.

상기 지지판(41)과 상측돌출부(42)의 사이에는 홈부(43)가 형성되어 있으며, 지지판(41)의 하측에는 하측돌출부(44)가 형성되어 있고, 상기 하측돌출부(44)의 내측에는 상기 수나사부(23)가 나사 결합되는 암나사부(45)가 형성되어 있다.

이때, 본 발명의 일 실시예로, 상기 암나사부(45)는 상측돌출부(42)의 중앙을 관통하도록 형성함으로써 나사결합의 정도에 따라 전체 높이를 조절할 수 있도록 구성된다. 물론, 필요에 따라 상측돌출부(42)가 막힌 구조로 제작할 수도 있다.

상기 홈부(43)에는 대략 'M' 형상의 경량 철골로 이루어진 프레임(50)이 결합된다. 실제 현장에서는 위 프레임을 그 형상에 비추어 엠바(M Bar)라 호칭하게 되는데, 상기 엠바는 천정부재로 주로 사용되던 부품으로서, 본원출원인이 상기 엠바를 응용하여 벽면 마감공사에 적용한 것이다.

특히, 상기 프레임(50)은 홈부(43)에 간단하게 슬라이딩에 의해 결합되는데, 결합후 이탈을 방지하기 위해 상기 프레임(50)의 양측에는 한 쌍의 고정부(51)가 간격을 이루며 절곡 형성되는 것이 바람직하다.

.

또한, 상기 프레임(50)의 상측에는 간격을 이루며 슬롯(slot)으로 이루어진 복수의 관통구멍(52)이 형성되어 있다.

이와 같이 구성된 본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치는 도 4에서 도시한 바와 같이 지지부재(20)의 수나사부(23)에 고정부재(40)의 암나사부(45)가 나사 결합되고, 고정부재(40)의 홈부(43)에 프레임(50)의 고정부(51)가 슬라이딩에 의해 고정되어 간단히 조립된다.

한편, 도 5는 단열재 결합단계(S20)를 나타낸 것인데, 복수의 지지부재(20)에 유리면 단열재 또는 열반사 단열재를 압착하여 결합함으로써 지지대(22)가 단열재(30)를 관통하여 선단의 수나사부(23)가 일부 돌출된 상태가 된다.

도 6은 고정부재 결합단계(S30)를 나타낸 것으로서, 단열재(30)를 관통한 지지대(22)의 수나사부(23)에  수직, 수평을 고려하여 고정부재(40)를 나사 결합하면, 고정부재(40)의 지지판(41)이 단열재(30)의 상면에 밀착된다.

이렇게 단열재(30)의 상측에 고정부재(40)를 결합한 후에는 도 7에서 도시한 바와 같이 프레임 결합단계(S40)에서는 복수의 고정부재(40)에 프레임(50)을 결합하게 된다.

마지막으로 마감재 결합단계(S50)에서는 도 8에서 도시한 바와 같이 프레임(50)의 상측에 석고보드 또는 다양한 장식패널 등의 마감재(60)를 결합하게 되는데, 본 발명의 일 실시예로 상기 마감재(60)를 결합하기 위한 결합수단(61)으로 타카핀을 사용하게 된다. 이외에 상기 결합수단(61)으로 나사못, 고정핀 등이 사용될 수 있음은 물론이다.

이러한 결합수단(61)은 마감재(60)를 관통한 후 프레임(50)의 관통구멍(52)을 통과하여 고정부재(40)의 상측돌출부(42) 상면에 박혀 견고히 고정됨으로써 마감재(60)를 결합한다.

이로써 종래에 석고본드를 이용하여 마감재(60)를 결합하던 습식공법을 결합수단(61)을 이용한 건식공법으로 대체함으로써 동절기 시공이 가능하게 되고, 작업의 효율성이 향상되는 효과가 있다.

상기와 같은 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

【부호의 설명】

10 : 벽체                  20 : 지지부재

21 : 결합판                22 : 지지대

23 : 수나사부              30 : 단열재

40 : 고정부재              41 : 지지판

42 : 상측돌출부            43 : 홈부

44 : 하측돌출부            45 : 암나사부

50 : 프레임                51 : 고정부

52 : 관통구멍              60 : 마감재

61 : 결합수단

【요약서】

【요약】

본 발명은 프레임을 이용하여 마감재를 결합할 수 있는 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 관한 것이다.

종래의 습식 단열시공방법은 기온이 급하강한 경우 공사 진행이 불가능한 문제점이 있는바, 이를 해결하기 위하여 본 발명은 본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치는 벽체에 결합되는 결합판의 중앙에는 수직으로 지지대가 형성되고, 상기 지지대의 선단에는 수나사부가 형성된 지지부재와; 상기 수나사부에 결합되는 암나사부가 지지판의 하측에 형성되고, 상기 지지판의 상측에는 상측돌출부가 형성되며, 상기 지지판과 상측돌출부의 사이에는 홈부가 형성된 고정부재와; 상기 홈부에 슬라이딩에 의해 결합되는 프레임을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 시공방법을 제안한다.

따라서 본 발명에 의한 단열재와 마감재의 고정장치 및 그를 이용한 단열시공방법에 의하면, 지지부재 및 고정부재에 의하여 단열재 및 프레임의 결합이 용이하고, 나사결합 방식이므로 마감부재의 수직/수평을 용이하게 조절할 수 있는 장점이 있으며, 프레임 및 결합수단을 이용하여 마감재를 결합하게 되므므로 동절기에도 시공이 가능하게 되며, 시공이 더욱 용이하고 신속히 진행되는 효과가 있다.

【대표도】

도 3

【도면】

【도 1】

【도 2】

【도 3】

【도 4】

【도 5】

【도 6】

【도 7】

【도 8】