제8편 항만공사 설계용역

성과품 작성기준

◈◈  목     차  ◈◈

제1장 개요	8-1

1.1 범위	8-1

1.2 업무의 구분	8-1

1.3 업무의 내용	8-3

제2장 타당성조사	8-4

2.1 업무의 범위	8-4

2.2 조사 업무	8-4

2.3 계획업무	8-8

2.4 설계업무	8-12

2.5 성과품 작성기준	8-12

제3장 기본설계	8-16

3.1 업무의 정의	8-16

3.2 조사업무	8-16

3.3 계획업무	8-21

3.4 설계업무	8-22

3.5 성과품 작성기준	8-28

제4장 실시설계	8-35

4.1 업무의 정의	8-35

4.2 조사 업무	8-35

4.3 계획업무	8-37

4.4 설계 업무	8-37

4.5 성과품 작성기준	8-43

목차 -

─────────────────────────────────────────────

(8 - ) 제8편 항만공사 설계용역 성과품 작성기준

─────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────

제1부 토목

─────────────────────────────────────────────

건설공사의 설계도서 작성기준

개요

범위

제1장 개요 (8 - )

─────────────────────────────────────────────

이 작성기준은 모든 항만시공의 설계업무에 적용한다.

이 작성기준에서 제시되지 않은 상세한 사항은 각 항만공사의 성격에 따라 각 발주청의 과업지시서나 작성기준을 참고로 하여 작성하도록 한다.

업무의 구분

설계용역은 다음과 같이 3단계로 구분하여 순차적으로 시행하되, 공사의 규모, 특성 또는 발주자의 판단에 따라 타당성조사 용역의 시행없이 기본설계 또는 기본설계와 실시설계를 동시에 시행할 수 있다.

타당성조사

건설공사에 대한 사업비의 기본구상을 토대로 경제적 타당성, 투자우선순위평가, 재무적 타당성, 기술적 타당성, 사회 및 환경적 타당성을 사전에 종합적으로 판단하며 목적 시설물의 실현방법에 있어 여러 대안을 비교․검토 최적안을 선정, 그에 대한 사업의 기본계획을 수립하고, 기본설계 용역에 기본이 되는 기술자료를 작성하며, 교통체계효율화법에 의하여 공공교통시설에 대해서는 「공공교통시설 개발사업에 관한 투자평가지침」을 활용하여 작성하는 단계

기본설계

타당성조사를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용 등에 있어 일반적인 조사 및 분석, 비교․검토를 거쳐 최적 안을 계획하고 주요 시설물에 대해서만 예비설계를 수행하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계 용역에 필요한 기술자료를 작성하는 단계

실시설계

기본설계를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교․검토를 통하여 최적 안을 선정하고 상세설계를 수행하며 시공 및 유지관리에 필요한 기술자료를 작성하는 단계

업무의 내용

설계용역의 수행을 위한 각 단계별 업무는 조사업무, 계획업무, 설계업무로 구분되며 다음 표와 같다.

구 분			타당성조사	기본설계	실시설계
조사업무	1. 관련계획조사 및 검토		○	△	△
	2. 현지조사 및 답사		○	○	○
	3. 기존 항만현황조사		○
	4. 수자원	1) 기상자료조사	○	△
		2) 해양자료조사	○	△
		3) 표사이동조사	○	△
	5. 측량	1) 수심측량	○	○	△
		2) 지형측량		○	○
	6. 지형, 지질	1) 지형조사	○
		2) 지질 및 지반조사	△	○	△
	7. 지장물, 구조물조사			○
	8. 재료원 조사			○
	9. 어업피해영향조사		△	△	○
	10. 용지조사			△	○
계획업무	1. 전 단계 성과검토			○	○
	2. 환경영향검토 및 분석		○
	3. 교통영향검토 및 분석		○
	4. 경제성, 재무분석		○
	5. 개발여건전망분석(배후수송계획)		○
	6. 평면배치계획검토		○	△
	7. 구조물형식			○	△
	8. 설계기준 작성			○
	9. 관계기관 협의			○	△
설계업무	개 략 설 계		○	-	-
	예 비 설 계 (수리실험 포함)		-	○ (△)	-
	상 세 설 계 (수리실험 포함)		-	-	○ (△)

○ : 수행하는 업무     △ : 필요시 수행하는 업무

타당성조사

제2장 타당성조사 (8 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

타당성조사이란 국토종합개발계획 등과 같은 상위계획에서 선정된 사업대상 목적구조물을 여러 대안에 대하여 경제적, 기술적, 환경적 측면에서 타당성을 종합적으로 검토한 후 타당성이 있을 경우 기본계획에서 고시해야 할 구체적인 기본구상(사업의 위치, 규모, 시기, 사업비, 사업효과, 사업비 조달방안 등)을 제시하는 업무이다.

조사 업무

관련계획조사 및 검토

정부관련부처 및 공공기관에서 발표한 과업수행에 필요한 각종자료를 다방면으로 조사수록하고 가급적 장기적이고 최신자료를 선택하되 조사기관, 기간을 명시하여야 한다.

주요 조사내용

국내 및 국제 주요 경제지표 조사(인구, GNP, GDP 등)

국가 관련계획 및 부문별, 지역별 주요산업정책 조사

해외 항만조사

중장기적 물류난 타개를 위한 정책방향을 제시한다는 점을 고려하여 해외의 유수한 선진항만 및 각종제도, 관리운영사항을 분석, 정리하여 항만개발계획에 반영하여야 한다.

현지조사 및 답사에 앞서서 기존의 참고문헌 및 자료는 사전에 수집,  조사계획을 세워서 댐 지점 부근의 지질특성, 댐 유역의 지형특성, 지리정보시스템(GIS) 및 기상․수문학적 자료를 광범위하게 수집하여 설계에 반영하여야 한다.

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

기존 항만현황 조사

항만시설 현황조사

기존의 항구, 항로 및 수역시설에 대한 현황을 조사한다.

부두시설은 규모, 수심, 연장, 구조형식, 건설연도, 대상선박 및 하역방법과 하역능력 등을 조사․분석한다.

이용현황

물동량 처리실적 및 추이, 선박의 입․출항 및 체선․체화 현황을 조사․분석한다.

항만이용 화물량의 실적을 품목별, 부두별, 화물취급 특성별로 분류․파악한다.

화물별 취급선박 규모, 형태 등을 조사한다.

야적장 등 보관시설 이용현황을 조사․분석한다.

부두시설 이용현황과 문제점을 조사하여 장래부두 재배치 가능성을 조사․분석한다.

운영현황

하역업체 및 장비현황, 운영의 문제점을 조사․분석한다.

기존항만의 운영방식, 항만시설 이용현황 및 운영관련조사를 토대로 기존항의 능력을 검토하고 추가개발제한 요소를 도출하며 기존 시설의 최적이용방안 및 운영체제 개선방안을 검토한다.

현재의 시설보호지구 및 항계선의 타당성 여부를 개발여건 전망분석 및 항만 발전방향 제시와 관련하여 검토하며, 이에 따라 임항구역의 조정 및 배후 수송망 구축 등에 대한 조치사항 및 문제점을 검토하고 필요시 외국인 전문기술자의 자문을 통하여 객관적이고 합리적인 자료를 도출해야 한다.

기상자료조사

과거 20년간의 기상자료를 수집, 다음 사항별로 정리, 분석하여 종합개발계획에 이용할 수 있도록 한다.

풍향별(16방위)로 풍급별 발생빈도를 연간, 월별로 분석 정리하고 주풍향, 설계풍향의 풍속 등을 조사한다.

과거 발생했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균최대풍속, 지속시간 및 당시의 기압 등을 조사한다

연간, 월별 강우량 및 시간강우 강도를 분석 정리한다.

월별 최고, 최저 및 평균기온을 정리한다.

연간, 월별, 계절별 안개 발생일수 및 농도 등을 조사, 정리하여야 한다.

이상 정리된 자료 등을 토대로 하여 육상 및 해상작업 일수를 추정, 시공 계획시 적용할 수 있도록 제시한다.

해양자료 조사

설계 파고는 기존 용역보고서상의 설계파고와 현재 운영중인 인근 파랑관측소의 파고자료 등을 이용하여 재검토하고, 수치모형실험 등 각종 계산방법에 의하여 수심에 의한 파의 변화 등이 상호 비교 분석되어 계획 대상지점들의 파고, 파향, 주기 및 발생빈도 등 설계파고 결정을 위해 조사검토를 시행한다.

기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료를 수집, 분석하여 조위를 검토한다.

대상수역 및 인근수역의 기존 조류자료를 수집․분석하여 대상 수역의 대표적인 조류방향 및 유속을 정리하고, 또 이를 시설물 배치계획 및 구조물 설계에 적용하여야 한다.

표사이동조사

본 과업에 의한 항만 건설시 해안의 변동에 따른 해안침식 또는 매몰이 예측될 시에는 매물 및 침식 대책을 검토하여 구체적인 대책을 마련하고 필요할 때에는 발주청과 협의하여 이를 목적구조물의 평면배치계획에 반영하여야 한다.

시공시 또는 시공후의 구조물 침식 또는 매몰현황을 검토하고 필요시에는 발주청과 협의하여 세굴 또는 퇴적에 따른 시공법의 검토 및 그 대책을 구체적으로 수립하여 이를 목적구조물의 평면배치계획에 반영하여야 한다.

수심측량

측량구역은 선정된 개발위치로 하되 필요시 감독과 협의하여 구역을 조정할 수 있다.

수심측량의 측심선 간격은 50미터 간격으로 수심도를 작성한다.

수심측량은 음향측심기 사용을 원칙으로 하고 장애물이나 측량선 진입이 곤란한 곳에는 육상 수준측량 또는 Lead 측량을 실시하여야 한다.

보조삼각점의 위치는 평면 직각좌표로 도면 또는 보고서에 명시하여야 하며, 보조삼각점 중 일부는 발주청에서 지정하는 표식으로 설치하여 향후 공사용 기준점으로 이용할 수 있도록 하고 국립해양조사원의 기본수준점을 기준으로 한 표고로 표시하여야 한다.

측량 시작과 종료시에는 바첵크를 실시하여 오차의 여부를 확인하여야 한다

측량선의 위치는 전자측위기 또는 삼각측량에 의하여 정확히 측정하여야 하며, 작업구역내 파고가 30CM 이상 또는 선박의 항해로 인하여 정확히 측량할 수 없을 때에는 측량을 중지하여야 한다.

기록지상에는 해측심의 번호, 일시를 표시하고 분실 또는 훼손되지 않도록 분류, 보관하여야 한다.

측량기간 중 검조기록은 국립해양조사원의 검조기록을 이용하여 매 5분마다 조위변화를 기재하여야 한다. 그리고 성과표는 다음사항을 기록하여야 한다,

측량일시 및 측량자 명단

위치측량시 3물표의 명칭과 좌우각

조위 관측일시와 수로국 조위기록 대장

측량번호 및 기타 필요한 사항

지형조사

계획 대상지의 인근지역에 대한 개략적인 지형을 조사하고 계획 대상지의 지정학적인 위치와 특성 등을 파악․정리하여야 한다.

계획 대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치를 조사․정리하여야 하며, 시설물의 배치 및 구조물 설계시에 이를 이용하여야 한다.

계획업무

환경영향 검토 및 분석

후보지역별로 환경적 측면에서 분석이 필요하며, 지자체 및 관계기관과 협의하여야 한다.

계획시설물 설치로 인한 계획지역 인근주민, 주변시설물 및 동식물 등에 미치는 영향을 검토한다.

주변시설과 계획시설물의 조화, 주변상권의 변화 등을 검토한다.

방음시설과 방진시설 등을 검토한다.

환경영향평가서의 작성은 “환경영향평가법 시행령 제2조”에 준한다.

교통영향 검토 및 분석

교통량 조사

교통량 조사는 대상도로에 있어서의 교통량 특성자료를 얻는 것을 목적으로 한다.

현지답사를 실시하여 조사의 목적, 조사시의 주변상황에의 영향을 확인하여, 적절한 조사위치, 조사시간의 설정, 조사원의 배치계획 등, 현장조사계획의 실시계획을 작성하여 발주청에게 제출한다.

수급인은 발주청이 지시하는 대상도로, 조사시간, 교통량을 차종별, 방향별로 구분하여 관측을 하는 것으로 한다.

관측한 교통량을 시간별, 방향별 및 차종별로 집계 정리한다.

중점평가항목

교통영향평가 지침(’97. 5. 10, 건설교통부) 제5조 제③호 관련 교통영향평가를 실시함으로써 사업시행에 따른 교통영향을 미리 예측, 분석하여 악영향에 대한 저감방지 방안을 제시한다.

항만수요 수송계획상 교통수요예측의 적정성, 항만이용인구의 형태분석, 화물이용 유형분석

여객터미널 대합실, 통로, 보도, 차도 등을 포함한 당해 시설의 항만이용가능인구 처리능력 한계분석, 수송수단 운영계획 등

항만화물 상・하역시설, 차량대기공간, 부지내 통로 등을 포함한 당해 시설의 화물처리능력 한계분석, 수송수단운영계획 검토

타 교통수단의 교통수요 역할 분담 및 연계수송처리방안의 강구

주변도로에의 교통패턴 변화분석

당해 시설의 건설로 인하여 야기되는 지역분리 극복방안의 강구

당해 시설의 건설로 인하여 주변교통시설 및 타 교통수단에 미치는 교통수요의 변화 분석

당해 시설의 건설에 필요한 연결 및 인입도로의 개설 필요성

필요한 적정 교통안전시설의 종류 및 설치위치의 적정성 여부

사업지 주변 교통장애요인의 발생여부에 관한 분석 등

항만개발 사업을 시행함으로써 직접적으로 영향을 받는 도로, 교차로, 기타 교통시설에 대한 교통영향과 간접적으로 상당한 영향을 받는다고 인정되는 도로 등에 대한 교통 영향을 평가하여야 한다.

건설사업의 경우 사업의 시행 또는 시설 완료 후 1년 이내에 예상되는 교통영향, 5년 후 및 10년 후에 예상되는 교통영향평가를 실시하여야 한다.

교통영향평가서를 작성 후 관계기관과 제반 행정 협의서 보완, 요구되는 자료를 작성 제출해야 하며 평가 기관의 요구가 있으면 평가 기관에 설명하여야 한다.

경제성 및 재무분석

해당 공사의 예상공사비, 시장성에 기초한 목적구조물의 경제적 효율, 그리고 이자율을 비롯한 미래의 자금비용 등에 대한 적절한 가정을 바탕으로 해당 공사의 기대 수익과 기대 비용을 추정한다.

해당 공사의 건설 및 운영단계에서 발생 가능한 제반 위험에 대한 분석과 공사 수행으로부터 예상되는 현금 흐름에 대한 분석, 그리고 공사수행 중 또는 후의 주위 상황이 변화함에 따라 현금 흐름에 미치는 영향 등을 고려하여 발생 가능한 모든 경우를 가정하여 실시하게 되는 민감도 분석을 시행하여야 한다.

항만시설 건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용비(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR), 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기 등을 산출하여야 하며, 이때 시간 편익을 고려한 경우와 고려하지 않은 경우로 구분하여야 한다.

항만시설 개통 이후의 추정 물동량에 따른 항만운영 수입 및 운영비용을 1년 단위로 산출하여 운영의 채산성을 검토하여야 한다.2.3.2 평면배치계획검토

개발여건 전망분석

항만개발 여건전망

인근 기존항만 및 본 항만의 입지여건과 개발잠재력 등을 종합적으로 검토하여 항만개발여건을 전망한다.

배후권역의 특성

국제무역구조 및 해상수송 동향분석

항만개발 수요전망 분석

수급인은 최근 5년간의 세계 및 국내 경제 활동의 성과의 비교분석을 통하여 보완 제출하도록 하며, 부족한 부분이나 개발계획상 추가로 필요한 부분은 국내외 전문가의 자문을 통하여 면밀히 조사분석 제시하여야 한다.

전국항만 물동량의 품목별, 단계별 제시

배후지역 항만 물동량의 품목별(컨테이너 포함), 단계별 제시

기타 항만개발 수요추정

개발대상 지역의 입지적 특성을 감안하여 개발 전략상이나 국토개발 측면에서 필요한 관광여객시설, 마리나 시설 및 자원비축기지 수요 등과 기타 현지조건을 감안한 유선, 어선 수용시설 등 항만개발수요를 추정한다.

평면 배치계획 검토

항만공사에 있어 과거 공사자료와 사업계획을 바탕으로 목적구조물의 평면배치계획의 비교 안을 검토하고 3차원 수리모형실험 및 수치모형실험을 통해 그 최적 안을 제시한다. 단, 수리실험자의 소견이 있을 때에는 이를 실현할 수 있도록 한다.

설계업무

타당성조사 단계의 설계업무를 개략설계라 말하며, 개략설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

설계기준

수급인은 사업추진에 유리한 공사발주형태(턴키, 기타공사 등)의 장․단점을 분석하여 검토하여야 한다.

평면도

지형도의 축적 1:5,000을 표준으로 하여 해당 지역의 사회적, 자연적, 문화적 요인을 명시하여, 주요 구조물 시설 등을 기입하는 것으로 한다. 또한, 발주청의 지시에 의해 비교 안을 작성하는 것으로 한다.

표준단면도

1/500～1/1,000 축척을 표준으로 하여 도면에 주요구조물에 관해서 치수, 형상, 형식을 알 수 있도록 명시한다.

성과품 작성기준

타당성조사 성과품의 구분

타당성조사보고서

타당성조사보고서 별책부록 (환경영향분석, 검토 및 경제성 분석, 추정수량 및 추정공사비산출서)

설계도면

타당성조사 성과품의 내용

타당성조사 보고서

제출문 (용역업체의 대표이사 명의)

참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도

과업의 개요 (목적, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

조사업무

조사업무 내용 분석

계획업무

추정공사비 산출

추정 공사량

추정 공사비, 용지비, 기타

경제성분석 및 재무분석

결론 및 종합

기본계획 고시를 위한 기본구상

부록 (기술심의 및 자문사항, 관계기관 업무협의 및 지시사항 등)

타당성조사보고서 별책부록

환경영향분석 및 검토

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

목차

위치도

과업개요 (목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

현황조사

환경에 미칠 주요 영향분석

환경항목별 평가대상지역 및 예측범위

환경영향 예측․분석기법

환경영향분석

환경영향 저감방안 수립

종합 및 결론

경제성 및 재무 분석

대안별 경제성 분석

최적 안의 투자 우선순위 분석

최적 안의 민감도 분석

최적 안의 최적 투자시기 분석

추정수량 및 추정공사비산출서

추정수량산출서

추정공사비산출서

설계도면

목차

위치도 (목적구조물을 1장으로 표기할 수 있는 축척)

종․평면도 (필요시 : H=1/5,000, V=1/500)

성과품 작성의 특기사항

타당성 조사보고서

각종조사자료는 본 보고서의 항목에 포함하여 수록하는 것을 원칙으로 하되, 그 양이 과대하여 별도보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

건설기술심의 및 자문내용, 각종 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

(3) 용역참여자의 실명관리를 위하여 타당성조사용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(타당성조사시에 수요예측을 수행한 자 및 설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계 실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 1 참조)

(4) 수급인은 사업추진에 유리한 공사 발주형태(턴키, 대안, 기타공사 등)의 장․단점을 검토․분석한다.

기  타

도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준 하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서는 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 관련도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM으로 저장하여 발주청에게 제출한다.

CD-ROM의 FILE명 및 번호체계는 발주청의 지침에 따른다.

기본설계

제3장 기본설계 (8 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 정의

항만 기본설계는 결정된 사업계획과 타당성조사, 기본계획을 토대로 공사의 규모, 시설물의 배치 및 구조형식, 실시설계 방침 등 공사계획의 제반조건 및 기본적인 사항 등을 정하는 설계이다.

기본계획에 의해서 결정된 목적구조물의 배치계획 및 형식에 대하여 비교안과 함께 시공성, 경제성, 유지관리, 안전성 및 환경 등 종합적인 검토와 구조물의 구조형식, 기본치수를 면밀치 검토하여 기술적, 경제적 판정에 의한 구조물의 최종안을 결정하는 것을 목적으로 한다.

조사업무

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

수심측량

수급인은 타당성조사시 수행된 측량의 성과를 충분히 검토한 후 활용하도록 한다.

측량구역은 선정된 개발위치로 하되 필요시 감독과 협의하여 구역을 조정할 수 있다.

수심측량의 측심선 간격은 50미터 간격으로 수심도를 작성한다.

수심측량은 음향측심기 사용을 원칙으로 하고 장애물이나 측량선 진입이 곤란한 곳에는 육상 수준측량 또는 Lead 측량을 실시하여야 한다.

보조삼각점의 위치는 평면 직각좌표로 도면 또는 보고서에 명시하여야 하며, 보조삼각점 중 일부는 발주청에서 지정하는 표식으로 설치하여 향후 공사용 기준점으로 이용할 수 있도록 하고 국립해양조사원의 기본수준점을 기준으로 한 표고로 표시하여야 한다.

측량 시작과 종료시에는 바첵크를 실시하여 오차의 여부를 확인하여야 한다

측량선의 위치는 전자측위기 또는 삼각측량에 의하여 정확히 측정하여야 하며, 작업구역내 파고가 30CM 이상 또는 선박의 항해로 인하여 정확히 측량할 수 없을 때에는 측량을 중지하여야 한다.

기록지상에는 해측심의 번호, 일시를 표시하고 분실 또는 훼손되지 않도록 분류, 보관하여야 한다.

측량기간 중 검조기록은 국립해양조사원의 검조기록을 이용하여 매 5분마다 조위변화를 기재하여야 한다. 그리고 성과표는 다음사항을 기록하여야 한다,

측량일시 및 측량자 명단

위치측량시 3물표의 명칭과 좌우각

조위 관측일시와 수로국 조위기록 대장

측량번호 및 기타 필요한 사항

지형측량

측량범위는 설계대상지역 인근 및 배후도로 일대가 나타나도록 하되, 국립지리원의 기본삼각점을 이용, 삼각측량을 실시하여 조사구역내에 필요한 수의 보조삼각점을 설치하여야 한다.

설치된 보조 삼각점을 이용하여 지형 현황측량을 실시하여야 하며 국립해양조사원의 T.B.M을 조사구역의 제반 기준점에 연결하여 지형측량에 활용하며, 필요시 국립지리원의 B.M과 비교하여야 하고 발주청의 지시에 따라 표석을 설치하여 멸실되지 않도록 하여야 한다.

지형지물은 상세한 원도에 표시하여야 하며, 현지에 노출된 지장물, 그 규격 및 표고를 기록하여 평면도에 표시하여야 한다.

계획평면도 등에는 기존시설물 및 신규시설물의 위치의 곡부에 그 위치를 좌표로 명시하여야 한다.

지반조사 및 시험

지반조사 및 시험은 기존의 자료들을 검토하여 이를 최대한 이용해서 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토 내용을 보고서에 수록하여야 한다. 또한 계획 대상지역이나 그 인근 지역에 대한 지반조사 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

지반조사는 발주청에 제출한 세부조사 시행계획서에 따라야 하며, 과업의 증감이 있을 경우에는 예산 범위 내에서 정산을 할 수 있다.

해상 보링조사의 위치는 발주청이 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라 실시하여야 하며, 제시된 평면도가 없을 경우에는 그 위치를 평면도에 표시하여 세부조사 시행계획서 수립전 발주청과 협의 후 시행하여야 한다.

지반조사를 위한 시추공의 간격은 본 설계기준에 규정되어 있을 경우에는 이를 따라야 하되 그렇지 않을 경우에는 발주청과 협의하여 결정하여야 하며, 협의시 다음의 배치기준을 참고하여야 한다.

성층상태가 수평 연직방향으로 비교적 균일한 경우 : 50-100m

성층상태가 복잡한 경우 : 10-30m

시추공의 위치 및 간격은 구조물의 중요도와 적용공법, 시설의 종류 등을 감안하여 합리적으로 결정하여야 한다.

시추조사의 위치변경이나 시추개소의 증감이 필요한 경우에는 발주청과 사전 협의 후 승인을 받아 시행하여야 한다.

조사를 실시한 위치는 평면직각 좌표로 시추조사 성과도에 표시하여야 한다.

지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사 시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추 중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 발주청과 협의한 후 작업을 실시하여야 한다.

자연시료 채취는 채취 가능한 위치에 대하여 KSF 2317 규정에 의하고 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

점성토 지반에서는 일정심도 간격으로 현장 베인시험을 실시하여 실내역학시험 성과와 비교 분석한다.

사질지반에 대한 표준관입시험은 2m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요 하는 등 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 발주청과 협의하여 시행한다.

채취된 시료에 대한 시험은 다음의 토질시험을 실시하되 공사재료원 등의 추가적인 시험은 발주청과 협의하여 시행한다.

함수비 시험

비중시험

입도시험

액성 및 소성한계시험

일축 및 3축 압축시험

압밀시험 등

특히 점성토는 흐트러지지 않는 시료를 채취하여 흙의 전단강도시험과 압밀시험 등을 실시, 흙의 공학적 특성을 파악하여 구조물 기초설계에 차질이 없도록 하여야 한다,

지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료 등으로 정리하여 지질 및 지반조사 보고서를 작성하여야 한다.

보링 및 원위치 시험시에는 지정된 토질분야 기술자가 현장에 상주하여 조사에 임하여야 한다.

해양지질조사는 파랑과 조류의 영향을 받지 않는 시설 위에서 시행하여야 한다.

지반조사의 토질주상도, 각종 시험결과 성과물에는 토질분야 책임기술자의 서명 또는 날인을 받아 보고서를 작성하여야 한다.

지장물 및 구조물조사

과업대상지역 일대의 각종 지하 매설물도를 작성하여야 한다.

기본계획 수립 안에 관련된 각종 지하매설물의 이전이 필요시에는 지장물 및 지하매설물 세부이설계획 항목에서 그 이설방안을 제시하여야 한다.

각종 지하 매설물도는 작성되어 있는 도면과 연계하여 도면으로 작성 제출되어야 한다.

조사항목은 다음과 같다.

공공시설물

전기 및 통신시설물

가스, 송유관등

상하수도 시설물 및 기존 구조물

기타 시설물

계획시설물 인근의 각종 구조물과 문화재를 비롯한 중요시설물에 대한 구조물 조사를 한다.

주요시설(군사시설, 산업시설, 저수지 등) 및 문화재는 가급적 보호하는 방향으로 구조물을 계획하고 부득이한 경우 관계기관과 협의하여 대책을 강구한다.

계획시설물의 시공 또는 설치로 구조적 변형, 손상 등 영향을 받을 수 있는 구조물에 대한 조사를 한다.

재료원 조사

토취장이 필요한 경우에는 기존의 조사된 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 발주청과 협의해서 설계 및 시공사가 이용할 토취장을 선정하여야 한다.

골재원이 필요한 경우에는 기 검토된 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 설계 및 공사시행시 이용할 골재원을 발주청과 협의하여 선정하여야 한다.

석산이 필요한 경우에는 기 검토된 계획구역 주변의 석산 위치 및 암석의 종류, 암질상태, 표토층의 두께, 품질, 가용매장량을 분석하여 설계 및 공사 시행시 이용할 석산을 발주청과 협의하여 선정하여야 한다.

아스팔트, 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 기 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고 항만 구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트 사용 결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하여야 한다.

기타 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되거나 발주청의 지시가 있을 경우는 이에 대하여 조사를 하여야 한다.

계획업무

전 단계 성과검토

앞서 실시한 타당성조사의 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계 업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주청의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

구조물 형식

과거 공사자료와 사업계획 등을 바탕으로 목적구조물의 구조형식을 개락적으로 비교․검토하여 최적 안을 선정한다.

설계기준 작성 및 기타

설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건이외에 본 과업수행에 필요한 각종 설계기준 조건을 작성하여 실시설계시에 사용하도록 한다. (재료의 종류 및 강도, 구조물별 설계방법 등)

상기 기본계획사항은 발주청의 검토를 거쳐 확정한다.

관계기관 협의

계획 시설물 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

기본설계가 확정되면 민원 등으로 실시설계에서 변경이 곤란한 경우가 있으므로 관계기관과의 충분한 협의가 필요하다.

집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

설계업무

기본설계 단계의 설계업무를 표준설계라 말하며, 표준설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

제방, 호안, 방조제, 옹벽설계

업무목적

제방, 호안, 방조제, 옹벽 등의 표준설계는 설계대상지점의 기상, 해상, 지형, 지질 등의 자연조건, 배후지의 중요도, 인접하는 해안보전시설, 해변 및 수면의 이용상황 등을 고려하고, 안전성, 경제성, 시공성에 관해서 종합적으로 검토하여 기본사항을 결정하며, 최적의 구조형식을 선정하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

설계계획

수급인은 업무의 목적을 파악한 뒤에 각 발주청의 과업지시서에 가리키는 업무내용을 확인하여 업무계획을 작성하고 발주청에게 제출한다.

현지답사

수급인은 업무의 대상지역의 지형, 지질 등 자연상황 및 구조물, 토지이용 상황 등에 관해서 현지의 상황을 파악하여 정리한다.

또한 현지조사(측량, 지질조사 등)를 필요로 하는 경우 수급인은 그 이유를 밝히고, 조사범위에 관해서 발주청에게 보고하여 지시를 받는다.

기본사항의 검토

수급인은 조위, 물결, 해일, 토질, 해저지형 및 해변지형, 지진력, 배후지의 중요도, 시공조건 등을 고려하고, 제방, 호안, 방조제, 옹벽의 설계조건을 검토하는 것으로 한다.

구조형식의 선정

수급인은 물리적 조건, 기초지반의 토질조건, 축제재료, 용지조건, 해변의 이용, 시공조건 등을 고려해서 구조형식, 표준단면을 검토하고, 시설의 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리, 환경 등 종합적인 관점에서 기술적 특징, 과제를 정리하여, 평가를 통해 비교 안 3안을 선정한다.

구조물의 안정계산

수급인은 구조물의 안정계산을 파력, 토압, 지진력 등의 외력에 대하여  수행한다. 또한 피복재, 소파공, 근고공이 필요한 경우에는 안정이 확보되는 필요중량의 산정을 한다.

경관검토

수급인은 주변의 환경에 배려하여 경관검토를 한다.

최적 안의 선정

수급인은 입안된 3안으로부터 빌주청과 협의한 후 최적 안을 선정한다.

설계도

수급인은 선정된 최적 안에 관해서 도면을 작성한다. 도면으로서는 평면도, 종단도, 표준구조도, 표준횡단도 및 소규모구조의 일반도로 한다.

방파제 설계

업무목적

고조․해일 방파제의 표준설계는 설계대상지점의 기상, 해상, 지형, 지질 등의 자연조건, 배후지의 중요도, 토지 및 수면의 이용상황, 환경조건 등을 고려하여, 안전성, 경제성, 시공성에 관해서 종합적으로 검토를 해서 기본사항을 결정하고, 최적의 구조형식을 선정하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

설계계획

수급인은 업무의 목적을 파악한 뒤에 각 발주청의 과업지시서에 가리키는 업무내용을 확인하여 업무계획을 작성하고 발주청에게 제출한다.

현지답사

수급인은 업무의 대상지역의 지형, 지질 등 자연상황 및 구조물, 토지이용 상황 등에 관해서 현지의 상황을 파악하여 정리한다.

또한 현지조사(측량, 지질조사 등)를 필요로 하는 경우 수급인은 그 이유를 밝히고, 조사범위에 관해서 발주청에게 보고하여 지시를 받는다.

기본사항의 검토

수급인은 조위, 파랑, 해일, 토질, 해저지형 및 육상지형, 지진력, 선박항해조건, 배후지의 중요도, 시공조건 등을 고려하여, 고조․해일 방파제의 설계조건을 검토한다.

구조형식의 선정

수급인은 물리적 조건, 기초지반의 토질조건, 축제재료, 용지조건, 해변의 이용, 시공조건 등을 고려해서 구조형식, 표준단면을 검토하고, 시설의 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리, 환경 등 종합적인 관점에서 기술적 특징, 과제를 정리하여, 평가를 통해 비교 안 3안을 선정한다.

구조물의 안정계산

수급인은 구조물의 안정계산을 파력, 토압, 지진력 등의 외력에 대하여  수행한다. 또한 피복재, 소파공, 근고공이 필요한 경우에는 안정이 확보되는 필요중량의 산정을 한다.

경관검토

수급인은 주변의 환경에 배려하여 경관검토를 한다.

최적 안의 선정

수급인은 수리모형실험 성과에 의한 입안된 3안으로부터 발주청과 협의한 후 최적 안을 선정한다.

설계도

수급인은 선정된 최적 안에 관해서 도면을 작성한다. 도면으로서는 평면도, 종단도, 표준구조도, 표준횡단도 및 소규모구조의 일반도로 한다.

수문 및 통문 설계

업무목적

수문 및 통문 표준설계는 계획지점의 하천․해안상황, 지형, 지질, 유량, 조위, 파랑 등으로부터, 수문 및 통문의 설치위치, 단면형상, 구조형식, 기초형식 등에 관해서 비교검토를 하여 알맞은 형식을 선정하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

설계계획

수급인은 업무의 목적을 파악한 뒤에 각 발주청의 과업지시서에 가리키는 업무내용을 확인하여 업무계획을 작성하고 발주청에게 제출한다.

현지답사

수급인은 업무의 대상지역의 지형, 지질 등 자연상황 및 구조물, 토지이용 상황 등에 관해서 현지의 상황을 파악하여 정리한다.

또한 현지조사(측량, 지질조사 등)를 필요로 하는 경우 수급인은 그 이유를 밝히고, 조사범위에 관해서 발주청에게 보고하여 지시를 받는다.

기본사항의 검토

수급인은 수문 및 통문의 설치목적 및 필요로 하는 기능조건을 확인․정리하여, 수문 및 통문의 위치, 부고, 필요단면, 단면형상, 길이, 수문및 통문형식, 기초지반의 성상에 의한 침하, 변위량, 지반대책공, 기초형식, 구조형식, 문비구조 등의 기본사항의 비교검토를 한다.

구조형식의 선정

수급인은 물리적 조건, 기초지반의 토질조건, 축제재료, 용지조건, 해변의 이용, 시공조건 등을 고려해서 구조형식, 표준단면을 검토하고, 시설의 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리, 환경 등 종합적인 관점에서 기술적 특징, 과제를 정리하여 평가를 통해 비교 안 3안을 선정한다.

구조물의 안정계산

수급인은 구조물의 안정계산을 파력, 토압, 지진력 등의 외력에 대하여  수행한다. 또한 피복재, 소파공, 근고공이 필요한 경우에는 안정이 확보되는 필요중량의 산정을 한다.

경관검토

수급인은 본체공 및 부대공 등에 관해서 주변의 환경을 고려하여 경관의 검토를 한다.

최적 안의 선정

수급인은 입안된 3안으로부터 발주청과 협의한 후 최적 안을 선정한다.

설계도

수급인은 전체도 및 계획일반도를 작성한다. 전체도(평면․종단)는 지형도에 강 뒷편의 유입하천(설치수로를 포함한다)이 본 강과 합류하는 지점까지를 기입한 것으로 한다. 계획일반도는 수문 및 통문 본체, 날개벽, 기초, 문비 및 권상기, 관리교 등의 주요시설과 시공계획 외에 기 조사된 자료(제방제원, 토질주상도 등)를 이들 도면에 표시하도록 한다. 또, 치수의 표시는, 구조물의 주요치수만으로 한다.

접안시설 설계

업무목적

접안시설의 표준설계는 설계대상지점의 기상, 해상, 지형, 지질 등의 자연조건, 배후지의 중요도, 토지 및 수면의 이용상황, 환경조건 등을 고려하여, 안전성, 경제성, 시공성에 관해서 종합적으로 검토를 해서 기본사항을 결정하고, 최적의 구조형식을 선정하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

설계계획

수급인은 업무의 목적을 파악한 뒤에 각 발주청의 과업지시서에 가리키는 업무내용을 확인하여 업무계획을 작성하고 발주청에게 제출한다.

현지답사

수급인은 업무의 대상지역의 지형, 지질 등 자연상황 및 구조물, 토지이용 상황 등에 관해서 현지의 상황을 파악하여 정리한다.

또한 현지조사(측량, 지질조사 등)를 필요로 하는 경우 수급인은 그 이유를 밝히고, 조사범위에 관해서 발주청에게 보고하여 지시를 받는다.

기본사항의 검토

수급인은 조위, 파랑, 토질, 해저지형 및 육상지형, 지진력, 계류력, 선박충격력, 배후지의 중요도, 시공조건 등을 고려하여, 접안시설의 설계조건을 검토한다.

구조형식의 선정

수급인은 물리적 조건, 기초지반의 토질조건, 축제재료, 용지조건, 배후지의 이용조건, 시공조건 등을 고려해서 구조형식, 표준단면을 검토하고, 시설의 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리, 환경 등 종합적인 관점에서 기술적 특징, 과제를 정리하여, 평가를 통해 비교 안 3안을 선정한다.

구조물의 안정계산

수급인은 구조물의 안정계산을 토압, 계류력, 선박충격력, 지진력 등의 외력에 대하여  수행한다. 또한 적정규모의 완충설비를 선정, 배치하여야 한다.

경관검토

수급인은 주변의 환경에 배려하여 경관검토를 한다.

최적 안의 선정

수급인은 입안된 3안으로부터 발주청과 협의한 후 최적 안을 선정한다.

설계도

수급인은 선정된 최적 안에 관해서 도면을 작성한다. 도면으로서는 평면도, 종단도, 표준구조도, 표준횡단도 및 소규모구조의 일반도로 한다.

성과품 작성기준

기본설계 성과품의 구분

기본설계보고서

주요 구조계산서 및 수리실험모형실험 분석결과

주요 지질 및 지반조사 보고서

기본설계예산서 (기본설계내역서, 기본단가산출서, 기본수량산출서)

기본설계도면

기본설계 성과품의 내용

기본설계보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

참여기술자 (명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도

공사개요 (목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

조사

현지조사 및 답사

측량

지질 및 지반조사

지장물 및 구조물조사

재료원 조사

기타

계획

전 단계 성과검토

계획홍수의 검토

댐 위치의 결정

댐 형식의 결정

설계기준작성

관계기관 협의

기타

기본설계 (설계기준 및 조건, 토공, 배수공, 구조물공, 가시설공, 부대시설, 기타)

기본사업비

부록 (각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

주요 구조 및 수리계산서

주요 구조계산서

개요

구조계획도

설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용 PROGRAM, 설계기준 및 지침, 기타)

주요구조계산 (개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토)

주요 수리계산서

유역도

수리계산 (설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 유량검토 등)

주요 지질 및 지반조사 보고서

토질개황 (목적, 범위, 조사기간)

주요 토질조사 (시추, 시항, 물리탐사)

조사방법

조사위치 선정

조사결과 분석

주요 토질시험 (표준관입시험, CBR시험, 평판재하사험, 토성시험, 골재시험)

부록

지질분포 현황도

토질조사 위치도 (S=1/25,000)

재료원 현황도

지층단면도

시추조사, 동적 콘관입시험 결과 주상도

핸드오가 보링 주상도

실내시험 성과표

골재시험 성과표 (하상/석산 골재)

성과분석

터널 및 교량구간 지층분석

교량기초 검토

사면안정 검토

성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

기본설계예산서

기본설계내역서

기본단가산출서

기본수량산출서

수량집계표

공종별 수량산출서

기본설계도면

목차

위치도 (1/5,000 - 1/20,000)

일반도 (1/100 - 1/500)

종평면도 (H=1/1,200～1/1,000, V=1/200  H=1/5,000, V=1/500)

가시설물도 (1/50 - 1/200)

구조일반도 (1/50 - 1/200)

일반구조물

기초

가시설

기타

주요 단면 구조상세도 (1/10-1/100 : 표준도 및 표준설계단면도)

성과품 작성의 특기사항

기본설계보고서

발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

토질조사는 본 보고서에 한 항목으로 수록하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 조사량이 과대하여 별도 보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

지질 및 지반조사 보고서에는 조사, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치를 기재하여야 하며 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황, 예상되는 구조물 기초의 종류(직접기초, 말뚝기초, 우물통기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용 지지력 등을 수록하여야 한다.

건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

용역참여자의 실명관리를 위하여 기본설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 2 참조)

주요 구조 및 수리계산서

구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 정보통신부 등록 또는 범용 프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력자료가 정리되어 있어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

모든 전산프로그램(PROGRAM)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

구조계산서 각 부분별 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

기본설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별한다.

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 설계내역서에는 제경비에 따른 비용이 포함되어야 한다.

설계예산서 작성은 설계용역완료 ○○ 일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

단가산출서의 단가는 예비단가로 하며 예비단가 산출방법은 발주청과 협의한다.

수량산출서는 설계내역서 및 단가산출서의 항목과 일치하게 공종별 예비수량을 산출한다.

기본설계도면

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(Note) 란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

설계도면에는 관련 도면 란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

설계도면에 개정(Revision) 란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

도면하단의 표제 난의 형식은 발주자와 협의하여 결정한다.

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도면에 작성되는 단위는 S.I를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주자와 협의한 후 사용한다.

도면의 맨 앞에는 전체 도면의 List를 작성하여 두도록 한다.

기 타

도면의 크기는 KS A5201의 A0-A6에 준 하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM으로 저장하여 발주청에 제출한다.

CD-ROM의 FILE명 및 번호체계는 발주청의 지침에 따른다.

실시설계

제4장 실시설계 (8 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 정의

항만 실시설계는 기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

항만 실시설계는 기본설계로 확정한 설계조건에 근거하여 공사에 필요한 상세 구조를 설계하고, 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 예정하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다. 또 기본설계로 확정해야 할 요건이 확정되어 있지 않은 경우나 혹은 변경의 필요가 있는 경우는 각 발주청의 과업지시서에 근거하여 설계를 하는 것으로 한다.

조사 업무

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

지형측량

수급인은 기본설계시 수행된 측량의 성과를 충분히 검토한 후 활용하도록 한다.

측량범위는 설계대상지역 인근 및 배후도로 일대가 나타나도록 하되, 국립지리원의 기본삼각점을 이용, 삼각측량을 실시하여 조사구역내에 필요한 수의 보조삼각점을 설치하여야 한다.

설치된 보조 삼각점을 이용하여 지형 현황측량을 실시하여야 하며 국립해양조사원의 T.B.M을 조사구역의 제반 기준점에 연결하여 지형측량에 활용하며, 필요시 국립지리원의 B.M과 비교하여야 하고 발주청의 지시에 따라 표석을 설치하여 멸실되지 않도록 하여야 한다.

지형지물은 상세한 원도에 표시하여야 하며, 현지에 노출된 지장물, 그 규격 및 표고를 기록하여 평면도에 표시하여야 한다.

계획평면도 등에는 기존시설물 및 신규시설물의 위치의 곡부에 그 위치를 좌표로 명시하여야 한다.

어업피해 영향조사

사업구역내 피해영향조사

해당 항만공사의 사업시행으로 예상되는 해역의 어업피해를 조사하기 위해 대상해역의 해양환경조사와 피해영향 범위조사를 실시하고, 이를 토대로 피해정도를 예측, 그 저감방안을 검토 제시하며, 피해에 대하여는 대상 해역에서의 해양환경 및 피해범위 현황조사 결과를 근거로 하여 피해의 종류와 범위 등을 등급별로 구체적으로 조사해서 감정평가 기관에 제시할 수 있도록 항목별로 정리한다.

조사 대상해역은 개발 예정수역 및 해당 공사의 시행으로 피해가 예상되는 해역을 포함한다.

피해영향조사 내용에 환경영향, 해양생태계 및 생산량, 어업동태 및 생산량, 개발사업에 대한 주민의식 조사, 사업시행으로 인한 피해 및 저감방안에 대한 내용을 포함하여야 한다.

피해영향조사는 사업시행시 순차적으로 연계될 수 있도록 하여야 하며, 구체적인 사항은 별도의 사전 협의를 거쳐 정리한다.

피해영향권의 분석 및 결정은 해양환경조사 결과와 어업권 자원실태 자료 등 제반 관련자료를 비교 분석하여야 하며, 영향권 결정내용을 별도로 감독원과 사전에 협의를 거쳐야 한다.

기타 피해영향조사의 세부 수행내용 및 방법 등은 수급인이 사전계획을 수립, 작성하여 발주청의 승인을 득한 후 시행하여야 하며, 수급인은 어업권 피해영향조사를 수행할 수 있는 지정 전문기관에 의뢰하여 시행하여야 한다.

용지조사

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지대장, 임야대장, 등기부등본을 열람하고 발급받아 면적과 소유자 관계인을 정확히 조사하여 용지 및 지장물 보상조서의 기초자료로 활용한다.

폐 부지현황을 조사한다.

점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사한다.

계획업무

전 단계 성과검토

앞서 실시한 타당성조사의 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계 업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주청의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

설계 업무

실시설계 단계의 설계업무를 상세설계라 말하며, 상세설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

제방, 호안, 방조제, 옹벽설계

업무목적

제방, 호안, 방조제, 옹벽 등의 상세설계는 기본설계로 선정된 구조형식에 관해서 기존의 관련자료 및 표준설계로 검토된 설계조건에 근거해서 공사에 필요한 상세한 구조설계를 수행하여 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

기본사항의 결정

수급인은 기본설계성과, 기존 자료를 기초로 상세설계를 하는 데 필요한 아래의 기본사항을 결정한다.

법선 배치

표준단면

부대시설

구조물과의 접합

설계도

수급인은 기본설계로 선정된 구조형식, 표준단면에 대하여 각각의 필요한 아래 사항에 대한 설계검토를 실시하고, 해안제방, 호안, 방조제, 옹벽의 구조 상세설계도를 작성한다.

제체재료와 사면피복공

기초공

지수공

근고공

사면 피복공

근류공 및 배수공

소파공

전체평면도, 종횡단면도 및 토공도

수급인은 해안제방 계획지의 측량도면을 바탕으로 전체평면도, 종횡단면도 및 토공도를 작성한다.

가설구조물설계

수급인은 공사용도로, 시공 yard, 필요한 가설구조물 등의 설계를 실시한다.

방파제 설계

업무목적

방파제의 상세설계는 기본설계로 선정된 구조형식에 관해서, 기존의 관련자료 및 기본설계로 검토된 설계조건에 의거해서 공사에 필요한 상세한 구조를 설계하여 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

기본사항의 결정

수급인은 기본설계성과, 기존 자료를 기초로 상세설계를 하는 데 필요한 아래의 기본사항을 결정한다.

평면 배치

표준단면

부대시설

구조물과의 접합

설계도

수급인은 기본설계로 선정된 구조형식, 표준단면에 대하여 각각의 필요한 아래 사항에 대한 설계검토를 실시하고, 고조․해일 방파제의 구조 상세설계도를 작성한다.

상부공, parapet

평면도

종단면도 및 측면도

근고공, 피복공

수심 평면도

기초공

전체평면도, 종횡단면도 및 토공도

수급인은 방파제 계획지의 측량도면을 바탕으로 전체평면도, 종횡단면도 및 토공도를 작성한다.

가설구조물설계

수급인은 공사용도로, 시공 yard, 필요한 가설구조물 등의 설계를 실시한다.

수문 및 통문 설계

업무목적

수문 및 통문 상세설계는 기본설계로 선정된 구조형식에 관해서, 상세한 설계를 해서 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산출하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

기본사항의 결정

수급인은 기본설계 등에서의 자료에 근거하여 상세설계로 결정하는 사항을 정리하며, 위치, 단면, 기본구조 제원 등의 기본사항을 결정한다.

구조설계

설계조건의 설정

수급인은 설계조건, 하중조건, 자연․지반조건, 시공조건 등의 필요항목을 설정한다.

기초공

수급인은 구조형식(연구조․강구조)에 관해서 검토하여 그 형식에 관해 발주청과 협의하여 기초설계를 한다. 연구조의 경우는 상대침하량, 지반의 항복변위량 등을 산정한 뒤에 지반처리공의 수단을 결정하는 것으로 한다. 기초공이 말뚝기초의 경우는, 말뚝종류를 비교검토를 하여 기초말뚝의 배치계획을 한다.

본체공

수급인은 구체, 문기둥․조작대, 흉벽, 날개벽, 호상공 및 법복공,  가마감, 토류공 등에 관해서 검토하여 안정계산․구조계산을 하며, 구조상세도, 배근도 등을 작성한다.

게이트공 및 조작실

수급인은 문체, 권상기, 조작실, 관리교의 각부에 관해서 검토하여, 게이트․조작실의 설계를 한다.

고수호안․저수호안 및 토공

고수호안, 저수호안의 구조 및 사용해야 할 재료의 선정과 필요에 따라 안정계산, 구조계산을 하고, 평면도, 횡단도, 종단도, 구조상세도를 작성한다.

토공은 굴착, 성토, 매립 등의 토공도를 작성한다.

가설비설계

수급인은 시공계획에 의해 필요한 가설비(가마감, 가배수로. 공사용도로 및 산류공 등)의 규모․구조제원을 근접구조물에의 영향도 고려해서 물리계산, 안정계산 및 구조계산에 의해 결정하여 설계도를 작성한다.

접안시설 설계

업무목적

접안시설의 상세설계는 기본설계로 선정된 구조형식에 관해서, 기존의 관련자료 및 기본설계로 검토된 설계조건에 의거해서 공사에 필요한 상세한 구조를 설계하여 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다.

설계업무

기본사항의 결정

수급인은 기본설계성과, 기존 자료를 기초로 상세설계를 하는 데 필요한 아래의 기본사항을 결정한다.

평면 배치

표준단면

부대시설

구조물과의 접합

설계도

수급인은 기본설계로 선정된 구조형식, 표준단면에 대하여 각각의 필요한 아래 사항에 대한 설계검토를 실시하고, 접안시설의 구조 상세설계도를 작성한다.

상부공

측면도, 종단면도, 평면도

하부공

기초공

수심평면도

전체평면도, 종횡단면도 및 토공도

수급인은 접안시설 계획지의 측량도면을 바탕으로 전체평면도, 종횡단면도 및 토공도를 작성한다.

가설구조물설계

수급인은 공사용도로, 시공 yard, 필요한 가설구조물 등의 설계를 실시한다.

토석정보공유시스템(EIS)의 활용

본 시스템의 활용은 토목 및 건축 공종의 공공 공사로 사토 또는 순성토 발생량이 10,000㎥ 이상인 공사를 대상으로 한다.

설계자는 순성토 및 사토 발생시 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 한다.

발주자는 용역과업의 준공과 동시에 토석정보공유시스템(EIS)에 순성토 및 사토의 종류, 수량, 위치, 발생시기, 반입/반출계획 등을 등재하고, 공사계약시까지 수정․보완하여야 한다.

성과품 작성기준

실시설계 성과품의 구분

실시설계보고서

지질 및 지반조사 보고서

구조계산서 및 수리모형실험성과

설계예산서

실시설계도면

공사시방서

기타

실시설계 성과품의 내용

실시설계보고서

표 지

제 출 문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

참가기술자 (명단 및 인적사항, 업무내용)

목 차

위 치 도(l/25,000 - 1/50,000)

공사개요 (목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 금액 등)

조 사

현지조사 및 답사

측량

용지조사

기타

계 획

전 단계 성과검토

기타

상세설계(설계기준/조건, 토공, 용․배수공, 구조물공, 부대시설, 기타)

사업비 분석

공사개요

공사비 산출

사업비 분석

용지 및 지장물 보상비

민원사항

부 록 (각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

지질 및 지반조사 보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

목차

조사개요 (목적, 범위, 기간, 장비 등)

조사내용

조사위치 선정

조사방법 (지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등)

토질 및 암석의 분류 및 기재방법

조사결과

지형 및 지질

시추조사 결과

현장원위치시험 결과

물리탐사 결과

실내시험 결과

성과분석

터널 및 교량구간 지층분석

교량기초 검토

사면안정 검토

성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

부록

조사위치 및 지층단면도

주상도 (시추조사, 핸드오가보링, 시험굴)

시험성과 (수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등)

물리탐사 야장 및 자료

구조계산서 및 수리실험성과

구조계산서

개요

구조계획도

설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건/물성치, 사용 PROGRAM,설계기준 및 지침, 기타)

구조계산 (개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정검토)

내진설계

가 시 설 (개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토, 기타)

수리실험성과

평면 3차원 실험(항내 정온도 성과 및 구조물 배치계획)

단면실험(단면 안정성 검토)

설계예산서

설계설명서

공사목적

공사개요

위치

기간

규모

공사수량

관급자재

예정공정표

기타

설계내역서 (설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

단가산출서 (단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등)

수량산출서

총괄 자재집계표

공종별 수량집계표

공종별 자재집계표

세부 공종별 수량집계표

세부 공종별 산출근거

기타

실시설계도면

목 차

위치도 (1/5,000 - 1/20,000)

일반도 (1/100 - 1/500 : 표준횡단면도, 토공횡단면도 등)

종․평면도 (H=1/1,200～1/1,000, V=1/200-H=1/5,000, V=1/500) (배수계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도계획도 등)

평면도 (1/600 - 1/1,200 : 가시설도, 가도계획도)

종단면도 (H=l/600, V=V200-H=1/1,200, V:1/200 : 가시설도, 가도계획도)

구조일반도 (1/50-1/200 : 일반구조물, 기초, 가시설, 기타)

구조상세도 (1/10-1/100 : 일반구조물, 기초, 가시설, 기타)

부대시설도

공사시방서

총칙

지반조사 및 측량

지반개량공사

토공사 및 조경공사

말뚝공사

콘크리트공사

강구조물공사

도로 및 포장공사

항만공사

기타공사

기타

해당 사항이 있을 경우 다음 사항을 작성, 제출하도록 한다.

지적도 및 용지도

용지 및 지장물 보상조서

시진첩 (측량, 지반조사 현황)

인허가 서류 및 도서

시추조사의 코아박스는 일정기간 발주청이 보관하도록 한다.

성과품 작성의 특기사항

실시설계보고서

발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

지질 및 지반조사 보고서는 별도로 작성하고 본 보고서에는 요약분을 수록하는 것을 원칙으로 하나 지반조사 내용이 적을 경우에는 발주청과 협의 후 본 보고서의 한 항목으로 하고 시추주상도, 시험결과 등은 부록에 수록한다.

건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

용역참여자의 실명관리를 위하여 실시설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 3 참조)

지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서에는 조사개요, 조사항목, 조사위치, 조사방법, 조사내용, 각종시험 내용 및 결과, 시추주상도가 수록되어야 하며, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황 및 대책, 예상되는 구조물 기초의 종류(직접 기초, 말뚝기초, 우물통기초등)에 따른 적합성 여부, 허용 지지력 검토 등이 포함되어야 한다.

또한, 대절토부 및 대성토부는 별도의 사면안정검토를 실시한 후 그 내용을 수록하고 적정 비탈경사를 제시하여야 한다.

구조계산 및 수리실험 성과

구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 정보통신부 등록 또는 범용 프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

모든 전산프로그램(PROGRAM)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

구조계산서 각 부분의 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

수리실험 성과에 의한 평면배치계획을 비교․정리하여 수록하고 손쉽게 비교할 수 있도록 한다.

수리실험에서 실험자의 소견이 있을 때에는 그 내용 및 대책을 명확히 하되, 특히 해상 현장자료의 사후검증이 필요할 때는 이를 실현할 수 있도록 한다.

설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서, 수량산출서는 별책으로 작성한다.

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공상세도면 작성, 추가 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

설계예산서 작성은 설계용역완료 ○○ 일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

노임기준은 당해 년도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다,

품셈은 당해 년도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,

중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 1월 3일 외환은행 전신환매도율을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주청과 협의후 결정한다.

공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주청과 협의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준한다.

설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

실시설계도면

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다

실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하여야 한다,

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

도면하단의 표제난의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도면에 작성되는 단위는 S.I를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주청과 협의한 후 사용한다.

도면의 맨 앞에는 전체 도면의 List를 작성하여 두도록 한다.

공사시방서

공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주청 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

공사시방서에는 다음과 같은 사항을 포함하며, 건설교통부 발행 건설공사시방서 작성기준을 참고하여 작성한다.

적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검사 의무 등에 관한 상세사항

해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

계약문서의. 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

수급인이 작성하여야 할 시공상세도 목록

수급인이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

발주청과 수급인 사이의 책임범위 및 한계

각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

공사전반에 관한 주의사항 및 절차

기타 주요 공사사항

공사시방서 작성시 유의사항

공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다

발주청의 의도를 정확히 파악하고, 발주청의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 공사시방서를 작성한다.

용지도 및 용지조서의 작성

용지도는 지적기사 자격소지자가 용지도 작성 및 확인, 날인하여야 하며, 용지도상에는 도로부지경계선 및 중심선을 표시하고, 행정구역, 지번, 지목, 축척 등을 기입하고, 중요물건(가옥, 분묘, 전주, 지하매설물)을 표시한다

용지조서에는 지번, 지적, 지목, 소유자의 주소, 성명이 표시되어야 하며, 지적에는 당초 지적과 계획도로로 분할된 지적을 구분하여 작성한다.

소유권이외의 권리(저당권, 지상권, 지역권 등)가 설정되어 있거나 예고등기, 가등기 등이 설정되어 있는 경우는 그 내용을 기입하고 공유물일 경우는 공유지분을 기입한다.

지적도상의 토지 중 등기가 되어 있지 않거나, 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자 란에 별도 기재한다.

용지조서 작성에 사용한 지적도, 임야도, 토지대장 등은 성과품 납품시 함께 제출한다,

보상대상 및 지장물조서의 작성

과업용지내 보상대상 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

보상대상 물건 및 지장물은 발주청과 협의하여 그 범위 등을 결정한다.

기 타

도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준 하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM으로 저장하여 발주청에 제출한다.

CD-ROM의 FILE명 및 번호체계는 발주청의 지침에 따른다.